
[bookmark: _GoBack]数字江门网络建设有限公司产学研专利科研工具及配套技术支持服务采购需求
一、项目概述
为了促进5G应急产业以及社会治理产业项目孵化和培育，结合江海创智城市域社会治理创新中心展厅中数字江门公司展位需求和加强产学研相结合与资源优势上的协同与集成化，拟采购配套科研工具及技术支持服务。
二、项目主要内容
（一）提供产学研专利科研工具：
	工具名称
	数量

	应急救援主基站
	1

	应急救援副机
	1

	全向发射天线
	2

	应急电源
	2

	硬盘录像机
	1

	摄像头
	1


（二）提供配套技术支持服务：提供安装及调试，展厅现场部署及演示工作和相关配套技术支持服务（1年）。
三、服务周期
合同签订生效后7个日历天完成送货、安装、调试及交付使用，安装调试完毕后提供一年售后服务。
4、 技术要求
	产品名称
	参数

	应急救援主基站
	工作频段：可分别工作在800MHZ、1.4GHZ和2.4GHZ
最大发射功率：≤20dBm
调制模式：LTE
无线频宽：20MHz
功耗：≤5W
无线距离：外置N头天线接口，传输距离以外接天线实际距离为准
无线WIFI协议：IEEE802.11b/g/n
以太网接口：1个10/100Mbps自协商以太网口
设置方式：WEB配对
接入控制机制：基于MAC地址过滤机制
加密协议：WEP,WPA,WPA2,AES
支持点对多点数量：≤4
防水等级：IP65
环境条件：-40-+65℃
供电方式：POE 24V 1A

	应急救援副机
	工作频段：可分别工作在800MHZ、1.4GHZ和2.4GHZ
最大发射功率：≤20dBm
调制模式：LTE
无线频宽：20MHz
功耗：≤5W
无线距离：外置SMA头天线接口，传输距离以外接天线实际距离为准
无线WIFI协议：IEEE802.11b/g/n
以太网接口：1个10/100Mbps自协商以太网口
设置方式：WEB配对
接入控制机制：基于MAC地址过滤机制
加密协议：WEP,WPA,WPA2,AES
支持点对多点数量：≤4
防水等级：IP65
环境条件：-40-+65℃
供电方式：DC 12V 1A

	全向发射天线
	频率范围：800～2600MHZ；
增益：2*12 Dbi；
水平波瓣宽度：360°；
垂直波瓣宽度：13°；
驻波比：＜1.5Type；
阻抗：50Ω；
极化方式：双极化；
最大功率：50W；
接头型号：N*1；
抗风强度：60m/s；
工作温度范围：-40～+60℃

	应急电源
	2000ah三元锂电：12V 2A

	硬盘录像机
	视频参数：H.265
视频分辨率：5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
录像方式：手动录像，定时录像，事件录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像
录像回放：支持4路同步回放
回放模式：即时回放，常规回放，事件回放，标签回放，外部文件回放，日志回放
备份方式：常规备份，事件备份，录像剪辑备份
I/O接口
视频输入：4路，接入带宽40Mbps
视频输出：1路VGA输出，1路HDMI输出
音频输出：1路，RCA接口
其它接口：外部接口：1个RJ-45 100M，2个USB2.0
PoE：4个RJ-45 100M PoE供电接口，标准：IEEE802.3af/at，输出功率：≤40W
语音对讲：1个，RCA接口
网络协议：IPv6，UPnP（即插即用），NTP（网络校时），SADP（自动搜索IP地址），PPPoE（拨号上网），DHCP（自动获取IP地址）
本地存储：1个SATA接口，每个接口支持容量最大6TB的硬盘
电源电压：DC 48V

	摄像头
	分辨率可达2560×1440@25fps，在该分辨率下可输出实时图像
智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态适应不同监控环境
1个内置麦克风，高清拾音
支持白光灯补光，远可达30m
符合IP66防尘防水设计，可靠性高
图像尺寸：2560×1440
主码流帧率分辨率：50Hz：25fps（2560×1440，1920×1080，1280×720）
子码流帧率分辨率：50Hz：25fps（640×480，640×360）*子码流帧率不能超过当前主码
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264子码流：H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率：32Kbps~8Mbps
H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型：Main Profile
Smart264编码：主码流支持
Smart265编码：主码流支持
码率控制：定码率，变码率
SVC：支持
ROI：支持主码流设置1个固定区域
smart功能
报警触发：移动侦测，遮挡报警，异常
Smart事件：越界侦测，区域入侵侦测
音频
音频环境噪声过滤：支持
音频采样率：8kHz/16kHz
音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
音频压缩码率：64Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16Kbps（G.722.1）/16Kbps（G.726）/32~160Kbps（MP2L2）/16~64Kbps（AAC）
同时预览路数：多6路
用户管理：多32个用户可配置管理员、操作员、普通用户
客户端：iVMS-4200，萤石云
浏览器：使用插件预览：IE10，IE11；使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox52.0+
接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181（2016）
网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，802.1x，IPv6
图像
日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换
图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
接口
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
摄像机
传感器类型：1/1.8"Progressive Scan CMOS
照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light
快门：1/3 s~1/100,000 s
宽动态：120 dB
镜头
镜头尺寸接口：M16
光圈类型：固定光圈
光圈数：F1.0
景深范围：2.8 mm：1.7 m~∞ 4 mm：3.6 m~∞ 6 mm：4 m~∞ 8 mm：6 m~∞
焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6° 8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角视场角：45.2°
补光
补光距离：远可达30 m
防补光过曝：支持
补光灯类型：白光灯
认证
电气安全防护：IP66
一般规范
联动方式：上传FTP，上传中心，邮件，抓图
通用功能：心跳，密码保护，水印，IP地址过滤，像素计算器
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 *DWD型号不支持PoE
电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，功耗：5 W PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，功耗：6.5 W *DWD型号不支持PoE
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口



五、项目质量要求
（一）供应商提供的相应产品质量应符合国家标准，提供相关资质文件。
（二）供应商需出具相应的产品生产厂商的授权资质，所有设备均为原厂配置，不开箱不拆机开封加减配件，保证原厂正货发货至用户指定地点，货物应如期一次性供应，安装前不允许开箱，必须经过当场拆封查验合格后，方可安装。
为了保证产品的供货质量，中选供应商在中标后交货的同时需出具原厂供货证明。
六、售后服务
（一）供应商提供的相关产品质量应符合国家标准。
（二）供应商提供的产品如有质量问题，产品安装并验收通过后开始计算一年（12个月）内免费上门更换。
（三）发生故障后，自报障时起算，1小时内响应，先通过电话沟通形式排除故障，若电话沟通方式无法解决的，2天内到达现场排查确认故障原因。如果确认是设备不能正常运行，从到达现场开始起算1天内提供备用设备，确保正常使用。
七、项目预算
本项目（含税）最高限价为人民币3.6万元（含税），中选供应商需根据实际成交价提供相应税率的发票。
中选供应商应于合同签订生效后7个日历天完成送货、安装、调试及交付使用后，并开具符合国家财务规定的发票，一次性支付项目总额的100%。
八、供应商资格条件
（一）供应商须具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内工商局登记注册、根据中华人民共和国有关法律合法成立并存续的独立于采购人和采购机构的独立法人或其他组织，提供合法有效的营业执照，并提供商事法律关系主体信息最新查询结果（显示经营范围、注册资本等信息）的截屏打印件（加盖公章）。
（二）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。
（三）本次采购不接受联合体参与响应报价。
九、文件盖章及制作格式
响应文件份数：正本一份，电子版一份（正本需进行装订成册，正本与响应文件的电子版文件U盘或光盘等一起密封，在密封袋上标明项目编号、供应项目名称、供应人名称，密封袋两头封口处均需贴封条。
响应文件封面标明项目编号、供应项目名称、供应人名称，格式有提示签字盖章的地方由供应商的法定代表人/负责人或经法定代表人正式授权的代表签字及加盖单位公章，并对响应文件加盖供应商单位骑缝章（加盖骑缝章的为单位公章）。
十、采购需求技术方案
供应商应对本项目以上采购需求制作方案，技术方案应包括但不限于以下方面（采购需求的响应、工期计划、售后服务、服务要求等），请在文件格式附件中列明。
十一、确定供应商
（一）本项目采购方式简易采购，综合考虑供应商的商务和技术条件，经评审满足相关要求情况下价格最低者中选（成交）。如有效报价不足3家单位，只有2家单位有效，则根据评审委员会根据响应文件认定2家单位是否有足够竞争性，如有采购继续，否则项目采购失败。
（二）如供应商达不到响应承诺，故意隐瞒或不反映发现问题，拖延或不予解决的，采购人有权终止合同。
（三）供应商若违反合同，采购人有权提前终止合同。

采购人：数字江门网络建设有限公司
2022年6月27日


附件：1、《采购需求文件领取登记表》
2、《授权委托书》
3、《响应函》
4、《资格审查资料》
5、《技术方案》
6、《其他资格审查资料》
7、《报价一览表》
8、合同条款偏离表
9、合同模版


一、采购需求文件领取登记表
	项目编号
	数字江门网络建设有限公司产学研专利科研工具及配套技术支持服务

	项目名称
	JYCG2022011

	申请单位信息
	单位全称
	

	
	法人代表
	

	
	单位地址
	

	
	邮    编
	

	
	领取文件联系人
	第一联系人
	第二联系人

	
	联系人姓名
	
	

	
	固定电话
	
	

	
	移动电话
	
	

	
	电子邮箱
	
	

	申请单位承诺与声明
致数字江门网络建设有限公司：
一、本公司已认真阅读贵单位本申请项目的采购需求，并完全理解文件的内容。本公司保证严格保密采购过程相关内容，不泄露贵行任何信息。
二、本公司保证所递交的《采购需求文件领取登记表》及后续报价文件内容的真实性、有效性。本公司愿意承担虚构信息及伪造文件等有损诚信行为导致的一切不利后果。
三、在参加本次采购活动过程中，本公司承诺不做影响正当交易的事情。
四、本次采购涉及函件往来时使用本表格上述申请单位信息的联系方式。

申请单位名称及加盖公章：                  
日期：                        




二、授权委托书
本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人/负责人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。（若无授权委托行为，需提供法定代表人/负责人身份证复印件或扫描件（正反面）并加盖公章）
    委托期限：          
代理人无转委托权。
附：法定代表人/负责人、委托代理人身份证复印件或扫描件（正反面）并加盖公章。
	法定代表人/负责人身份证复印件贴于此处

(请务必提供身份证复印件（正反面）)




	
受托人身份证复印件贴于此处

(请务必提供身份证复印件（正反面）)




注：本授权函格式不允许更改

供应商：                               （盖单位章）
法定代表人/负责人：                               （签字）                                     
委托代理人（若有）：                                   （签字） 
       年       月       日


三、响应函
数字江门网络建设有限公司：
1．我方已仔细研究了数字江门网络建设有限公司产学研专利科研工具及配套技术支持服务采购文件的全部内容，现提交响应文件。包括以下内容：
1.	响应函；
2.	营业执照（或事业单位法人证书等）；
3.	采购文件规定及供应商认为需要提供的其他资料。
我方在此声明：
2．我方承诺在采购文件规定的报价有效期内不修改、撤销响应文件。
3．如我方成交：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方完全理解贵方无义务必须接受最低报价的响应文件并有权拒绝所有的响应文件；
（3）我方承诺满足本采购文件的相应要求；
（4）我方承诺我方响应文件中递交的文件均为真实、有效的，如有虚假信息，承担相应法律责任；
（5）我方承诺在中选后按采购文件要求提供相应文件供采购方审核。
（6）我方承诺未组成联合体响应本项目的应答。
4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在任何违反相关法律法规关于供应商资格要求的情形。
5．                                       （其他补充说明）。
注：除补充说明外，本响应函格式不允许更改。


供应商：                      （盖单位章）
法定代表人/负责人或其委托代理人：          （签字）
        年        月        日


四、资格审查资料
请提供相应的资格审查资料，具体要求详见第八条供应商资格条件






五、技术方案
请提供相应的技术响应，具体要求详见第十条采购需求技术方案







六、其他资格审查资料
供应商认为需要补充的相关资料


七、报价一览表

项目名称：数字江门网络建设有限公司产学研专利科研工具及配套技术支持服务
项目编号：JYCG2022011

	供应商名称
	含税总价（元人民币）

	
	（小写金额）

	
	（大写金额）



注明
1.本项目设有最高限价为含税总报价不能超出最高限价，供应商报价超出最高限价作否决报价处理。
2.报价应包括所购买的相应的服务、税费及所涉及的一切费用。
3.供应商应向采购人提供增值税专用发票。
4.供应商应对采购文件要求报价的所有内容进行报价，未报价部分视为供应商让利或含在其他报价子目中，合同价款不予调整。
5.本项目所填报报价精确到小数点后两位，小数点后两位无论大小均舍去，以供应商所报含税总价来计算价格分。如果文字大写表示的数据与小写数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。


供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表人（签字）：      
日期 ：    年     月     日



八、合同条款偏离表

供应商应按照采购文件要求，对本文件“合同书格式”内容做出全面响应，并填写下表，未在响应表中列出的偏离，视同完全响应、无偏离。
★本项目《合同书》中所有条款均为实质性条款，响应供应商如有任何一条不满足，将导致响应被否决。
	序号
	采购文件条目号
	采购文件的合同条款
	采购文件的合同条款响应
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



注：1.若本表为空，则表示响应供应商“全部满足”采购方相应要求。
2.即使本表为空，也需在响应文件中提供。
3.若响应供应商在《合同条款偏离表》中应答“全部满足”，但有额外的负向附加解释或说明，视为对该条款的偏离。
4.如响应供应商提供的点对点响应文件与《合同条款偏离表》中的应答内容不一致，以《合同条款偏离表》中的内容为准。
5.如果“应答情况”为“不满足”或是“部分满足”，请在“采购文件的合同条款”列明具体条款。




九、合同模版


数字江门网络建设有限公司产学研专利科研工具及配套技术支持服务


合
同
书


购货单位：（以下简称甲方）数字江门网络建设有限公司
供货单位：（以下简称乙方）                        

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，按照  年  月  日的数字江门网络建设有限公司产学研专利科研工具及配套技术支持服务的采购结果、乙方的响应文件、澄清、说明或者补正文件和中标通知书的要求，经双方协商一致，订立合同如下：
第一条  项目的名称、项目总价和项目产品的清单（名称、数量、规格、单价、型号、品牌和技术指标等）
（一）项目名称：数字江门网络建设有限公司产学研专利科研工具及配套技术支持服务。
（二）项目总价是完成项目的含税全包价，所有价格变动的风险均由乙方承担，甲方不需再向乙方支付任何费用。
项目总价：（小写）¥    元，（大写）人民币    。其中不含税金额¥    元，（大写）人民币    ，增值税税额¥    元，提供税率为3%的增值税专用发票。
（3） 服务内容：
1、提供产学研专利科研工具：
	工具名称
	数量

	应急救援主基站
	1

	应急救援副机
	1

	全向发射天线
	2

	应急电源
	2

	硬盘录像机
	1

	摄像头
	1


2、提供配套技术支持服务：提供安装及调试，展厅现场部署及演示工作和相关配套技术支持服务（1年）。
第二条  质量要求。
（一）乙方提供的相应产品质量应符合国家标准，提供相关资质文件。
（二）乙方需出具相应的产品生产厂商的授权资质，所有设备均为原厂配置，不开箱不拆机开封加减配件，保证原厂正货发货至用户指定地点，货物应如期一次性供应，安装前不允许开箱，必须经过当场拆封查验合格后，方可安装。
为了保证产品的供货质量，乙方在中标后交货的同时需出具原厂供货证明。
第三条  售后服务。
（一）乙方提供的相关产品质量应符合国家标准。
（二）乙方提供的产品如有质量问题，产品安装并验收通过后开始计算一年（12个月）内免费上门更换。
（三）发生故障后，自报障时起算，1小时内响应，先通过电话沟通形式排除故障，若电话沟通方式无法解决的，2天内到达现场排查确认故障原因。如果确认是设备不能正常运行，从到达现场开始起算1天内提供备用设备，确保正常使用。
第四条  安装
（一）完工期：乙方应于合同签订生效后7个日历天完成送货、安装、调试。
（二）交货方式：乙方负责将产品送至指定安装地点并由数字江门网络建设有限公司人员签收。
（三）设备的安装：乙方负责完成本项目所有硬件设备的安装及调试，达到上线使用要求。
第五条  货款的结算
具体结算方式：
（一）合同签订生效之日后，乙方完成送货、安装、调试及交付使用后，且甲方收到项目乙方开具符合国家财务规定的增值税专用发票后的15个工作日内，甲方将项目总价一次性支付给乙方。
（二）乙方指定签字盖章栏中的银行账号为收款账号。
第六条  验收方式
（一）验收时间：甲方收到货物后如发现产品质量与本合同规定条件不符，须在产品到货后15个工作日内提出书面异议或处理意见，如无异议视为产品验收合格。
（二）验收方法：甲方派遣有经验有能力的人员检验产品和工程的质量和指标。
（三）验收标准：符合采购文件、乙方的响应文件、澄清、说明或者补正文件和中标通知书的要求；单证齐全，有产品合格证（或质量保证书）、发票和其它应当具有单证文件。
第七条  对产品异议的时间和办法
（一）甲方在收到货物后，如果发现产品的品种、型号、数量、规格、质量或有关软件及有关工程不合规定的，应在三十天内向乙方提出书面异议。
（二）乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内处理，否则，视为乙方承认该产品存在甲方所指出的瑕疵并同意甲方提出的处理意见。
第八条 甲方权利
（一）甲方有自行或委托第三方机构，对乙方提供的本项目的服务进行监管的权利。
（二）甲方有自行或委托第三方机构，对乙方的建设、运维、管理、安全、质量、服务状况进行定期评估考核的权利。
（三）乙方因自身原因导致合同无法继续履行，则视为乙方违约，甲方有权单方解除合同。
（四）法律、法规授予甲方的其他权利。
第九条 甲方义务
（一）依据乙方的申请，在不影响正常工作的前提下协助乙方及时获得本项目需要的合理、合法的条件，包括但不限于协调乙方与市直单位的工作关系，保障项目顺利实施和运营维护以及提供本项目所需水、电、服务场地、信息和数据等相关事宜。
（二）甲方负责对项目的成果进行验收，按合同支付金额。
第十条 乙方权利
（一）乙方有权要求甲方按本合同的约定支付合同金额。
（二）如果因不可归责于乙方的原因导致乙方不能履约的，则乙方有权和甲方就有关事宜进行沟通，如经甲、乙双方确认确属不可归责于乙方的原因，且乙方已为避免此种情形采取必要的措施，则甲方出具相应的书面文件，确认不得以此作为对乙方考核不达标的依据，并不得追究乙方的违约责任。
（三）法律、法规规定以及本合同规定的其他权利。
第十一条 乙方义务
（一）按照本合同约定的进度、质量、安全标准完成本项目。
（二）接受甲方及市直各部门或其指定的第三方机构对本项目的监管、评估考核等。
（三）服务期内，如遇国家法律、法规及相关政策发生重大变化，对本合同的履行造成实质性的影响，乙方应积极与甲方协商解决，并采取合理措施避免各方的损失扩大。
（四）加强对实施人员管理，遵守甲方或市直各部门工作管理要求，接受工作指导和统一安排。
（五）乙方保证其履约行为不侵犯任何第三方合法权益，否则产生的所有责任均由乙方承担，甲方不负任何责任。造成甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。
第十二条  乙方的违约责任
（一）乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付合同总价的百分之五作为违约金。
（二）乙方所交设备种类、数量、规格、质量和技术性能等不符合合同约定的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
（三）乙方逾期交货的，每日应向甲方偿付合同总额的千分之一作为违约金，但累计违约金不应超过合同总额的10%。逾期【30】日的，视为乙方不能交货，甲方有权解除合同。
第十三条  甲方的违约责任
（一）甲方逾期付款的，每日应向乙方偿付拖欠金额的千分之一作为违约金但累计违约金不应超过合同总额的10%。
（二）甲方违反合同约定拒绝接受产品的，应当承担由此而对乙方造成的损失。
（三）本合同无论因何原因解除、终止，乙方均应向甲方返还已收取但未履行及履行不符合约定部分的款项。
第十四条  不可抗力
甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十五条  争议的解决
（一）如因产品的质量问题发生争议，由法定的质量技术鉴定机构进行质量鉴定，双方应当服从该鉴定的结论。
（二）若执行本合同的过程中发生纠纷，双方当事人应当及时协商解决；协商不成时，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。期间所产生的一切费用（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等）均由败诉方承担。
第十六条  监督和管理
（一）甲乙双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先取得政府采购监督管理部门的同意，并将相关资料报送备案。
（二）甲乙双方均应自觉配合政府采购监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。
第十七条  无效合同
甲乙双方如因违反法律和有关规定，合同被宣告无效的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
第十八条  投诉
甲方如对乙方所提供的产品质量及服务提出投诉，经核查如属有效投诉并超过三次，政府采购监督管理部门有权取消乙方的中标资格，并按有关规定接受处理。
第十九条  附则
（一）本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。每份均具有同等法律效力。
（二）本合同自甲乙双方签字盖章后生效。（以下无正文）



(本页为签署页)
	甲方（盖章）：数字江门网络建设有限公司
	乙方（盖章）：

	法定代表或授权代表：
	法定代表或授权代表：

	地址：
	地址：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	电话：
	电话：

	签约时间：   年   月   日
	签约时间：   年   月   日

	
签约地点：江门市蓬江区




注：本合同样本仅供形式上的参考，具体条款内容由采购人和成交供应商协商确定。
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