江门市公安局机动车驾驶人考试场地租赁服务项目采购需求（用于采购需求调查）
一、项目名称
江门市公安局机动车驾驶人考试场地租赁服务项目
二、项目预算
1493.44万元
三、供应商资格要求：
1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条规定的条件， 提供下列材料：
1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。若分支机构投标的，应当取得总公司（总所）出具给分支机构的有效授权，并同时提供总公司（总所）的营业执照、总公司（总所）出具给分支机构的有效授权书及分支机构的营业执照复印件。
2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2023年1月至今任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应当提供相应证明文件复印件。
3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2022年度或2023年1月至今任意1个月的财务状况报告或银行出具的资信证明复印件。
4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5）参加采购活动前3年内， 在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行）
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
采购包1（江门市公安局机动车驾驶人考试场地租赁服务）：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。
3.本项目特定的资格要求：
采购包1（江门市公安局机动车驾驶人考试场地租赁服务）：
1）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标（响应）截止时间当天采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录为准，如相关失信记录已失效，应当提供相应证明文件复印件）
2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。
3）本采购包不接受联合体投标（响应）。

四、服务要求
（一）项目概况
为贯彻公安部、交通运输部《国务院办公厅转发公安部交通运输部关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革意见的通知》（国办发〔2015〕88号）、《公安部、交通运输部关于做好机动车驾驶人培训考试制度改革工作的通知》（公交管〔2016〕50号）文件要求，选择能在江门市蓬江、台山、恩平辖区按本项目要求提供满足机动车驾驶人科目一、科目二、科目三考试，集结所需用地、场所，并能按国家相关的规范要求在所提供的用地、场所及选定的机动车驾驶人科目三考试路段范围内完成机动车驾驶人考试设施、系统建设的单位，向采购人提供机动车驾驶人全科目考场服务，以实现方便广大群众就近办证、考证，给广大机动车驾驶人考试节省时间和费用的目标。
（二）服务人员配置要求
一）服务人员需求
1、要求中标供应商为本项目配置由管理人员（含项目总负责人1人、考场现场主管不少于3人），并按照岗位设施需求提供足够的监督人员、安全员等工作人员的团队为本项目提供服务。
2、在本项目服务期内，要求中标供应商以满足项目需求为原则，根据考场各个时期的业务量科学设置服务人员岗位及数量，确保服务工作高效、有序。
3、项目总负责人的联系方式须报采购人备案，以便于沟通和联络。
二）服务管理要求
本项目中标供应商应按以下基本要求开展项目服务管理工作：
1、应根据本项目的特点及实际需要，建立完善的运营管理体系（包括但不限于：管理制度、管理架构、服务人员岗位职责、应急预案、安全操作规范），并按制订的管理体系对服务工作进行管理，以确保服务工作安全、有序，考场区域及周边秩序井然，同时，承担相应的管理责任。
2、接受采购人以及相关职能部门的监督管理、服从采购人工作人员等人员的管理、调度。
3、负责对项目服务人员进行思想教育和专业培训，保证项目服务人员遵纪守法、持证上岗（如国家有规定的）、提供服务专业。同时，中标供应商应承担相应的管理责任。
4、依法用工，正确处理服务人员的劳资关系，同时负责承担为本项目配置的人员工资、福利、社保等费用。如因劳资纠纷等事件造成本项目服务工作停顿的，由此产生的一切责任和损失由中标供应商承担，同时，采购人有权根据相关事件的严重程度追究中标供应商的违约责任。
5、建立服务投诉处理机制，接受社会监督。
6、工作人员应穿着统一的制服上岗提供服务。
7、负责环境卫生及美化（市政公共区域除外）管理工作，以确保考场区域范围内洁净、舒适。
8、为工作人员及考试车辆购买商业意外保险，以减少意外伤害带来的损失及保障相关人员的权益。
9、安排专人负责对全科目考试场配套设备设施进行维护管理，确保设备运行稳定、确保考试过程不受影响。如相关设备、设施（包括考试车辆）等出现故障或受损不能及时修复影响考试正常进行的，应该在48小时内进行更换相关设备。
10、按国家有关机动车驾驶人考场管理规定及采购人的要求对考试过程的考试纪律进行监管。
11、对考生接待需做到热情礼貌、服务周到。
12、提供的考试能力能够满足江门市的考试总体需求。
13、必须能够确保江门市机动车驾驶人考试考场的持续性、规范性运行。
14、须提供开展考试工作所需的，符合广东省公安厅交通管理局要求并通过验收的硬件设备、考试系统、安全保障以及人员配备。在公安机关交通管理部门对考试考场有新的建设规范和要求时，及时按规定和标准进行更新或改造。
15、各科目考试场地应严格按照《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范》、《机动车驾驶人考试系统通用技术条件》、《机动车驾驶人考试监管系统通用技术条件》等中华人民共和国公共安全行业标准及广东省公安厅交通管理局关于考场建设的规范和要求建设。科目二场考系统和科目三路考系统误判率按考试人数计算每日不得超过0.3%,每月有5天误判率超0.2%的考场下月考试计划减半；每日误判率超过0.3%的考场停止考试马上整改。考场如每年有3日因误判率超过0.3%需整改则认定为系统和网络不符合考试要求，需向采购人提交具体整改方案，重新验收前不进行考试。
16、任何单位和个人不得利用考试车辆、考试设施设备和考试系统收取训练费、服务费等费用。考试车辆和考试系统不得用于驾驶训练。违反此项规定的考场停止考试。
说明：在本项服务期内，采购人有权根据上级管理部门下达的要求（如有）或因应优化服务的实际需要，主动对本服务管理要求作出合理的修改并通知中标供应商，对此，中标供应商应根据修改后的要求提供相应的服务。
（三）技术参数需求
一）业务依据及技术规范
（1）业务依据
1、《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部令第162号）；
2、《机动车驾驶证业务工作规范》（公交管〔2022〕73号）；
3、《机动车驾驶人考试内容和方法》（GA 1026）；
4、《机动车驾驶人考试监管系统通用技术条件》GA1027-2017；
5、《机动车驾驶人考试系统通用技术条件第 1 部分:总则》GA/T1028.1-2022；
6、《机动车驾驶人考试系统通用技术条件第2 部分:驾驶理论考试系统》GA/T1028.2-2022；
7、《机动车驾驶人考试系统通用技术条件第 3 部分:场地驾驶技能考试系统》GA/T1028.3-2022；
8、《机动车驾驶人考试系统通用技术条件第 4 部分:道路驾驶技能考试系统》GA/T1028.4-2022；
9、《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范》GA1029-2022；
10、《机动车驾驶人考场使用验收规范第 1 部分:驾驶理论考场》GA/T1030.1-2017；
11、《机动车驾驶人考场使用验收规范第 2 部分:场地驾驶技能考场》GA/T1030.2-2017；
12、《机动车驾驶人考场使用验收规范第 3 部分:道路驾驶技能考场》GA/T1030.3-2017。
说明：如在本项目服务（合同）期内，以上业务依据及技术规范有调整或更新的，按调整或更新后的要求执行。

二）项目基本要求
1、提供的机动车驾驶人各科目考试场地须设置在江门市内，且满足本项目机动车驾驶人相关科目考试场配套设施建设所需。
2、根据选定的驾驶人科目三考场考试路段，就近选择满足考试集结点配套设施所需的场所。
3、根据本项目设施及考试项目配套要求，配套相应数量的考试系统及设备，同时，配套的考试系统及设备的技术指标及功能满足公安部相关标准及本项目技术规范要求，且通过广东省公安厅交通管理局等部门验收（说明：当前机动车驾驶人各科目考试系统验收分为初步验收和最终验收。初步验收由江门市公安交警支队组织进行，在通过初步验收后再由广东省公安厅交通管理局等部门组织进行最终验收）。
4、投入项目服务的建筑物、构筑物必须符合国家相关的安全标准，地面进行硬底化铺设，墙体平整光洁。
5、各区域应设置紧急出口和应急通道，配备消防设施、设备。
6、通信网络系统应能为场地的拥有（管理）者及场地内的各个使用者提供有效的信息接收、存贮、处理、交换、传输等信息服务。
7、场地电源及供电应选用交流（220V或380V）电源，可配自发电装置。对考试设备应设置不间断备用电源，以确保考试过程不会因停电造成影响。
8、如在本项目实施过程中，国家出台新的考试办法需要调整考试项目或需要对考试系统设备进行升级的，中标供应商须按新规定配套、升级相应的项目设施。
三）考场设施配套要求
1、机动车驾驶人理论考场设施基本要求
（1）应设有候考区、考试区、控制中心、服务区、公共卫生设施、机房、登录室、资料室、办公室等功能区域及设施。
（2）考试区设置满足同时容纳90人及以上考试的座位。
（3）候考区设置满足同时容纳200人及以上的座位。
（4）配置无纸化考试项目主控设备，具有应考排考查询、系统评判及考试管理、监控管理和调度等功能。理论考场考台必须独立设置，左右及前后考台间隔不得少于80厘米。考台终端须使用云终端或无盘工作站，考台设置为下沉式（显示器及终端嵌入考台）。考台标注序号、理论考试系统备案考台序号、考台终端IP（IP地址应保持固定、同一考场内应唯一）等必须一一对应。考场安装的无线信号屏蔽器、金属探测门等防作弊设施，能屏蔽考场内的所有无线通讯信号。设有考生和考试员身份认证设备，实现对已约考学员身份的有效识别。
2、机动车驾驶人科目二考场设施基本要求
（1）应有候考区（同时容纳100人的座位）、考试区、控制中心、服务区、公共卫生设施、机房、资料室、办公室、执法仪采集站等区域及设施。
（2）考试区项目设置要求：1）小车停车入库项目不少于8套；2）小车坡度定点停车和起步项目不少于4套；3）小车侧方停车项目不少于8套；4）小车曲线行驶项目不少于4套；5）小车直角转弯项目不少于4套。大中型客货车科目二考试车道不少于4条，并满足A1、A2、A3、B2车型考试要求。
（3）设置的候考区、服务区、公共卫生设施应满足日考试人的需要。科目二小车应满足不少于200名；科目二大车应满足不少于80人。
（4）考试区与外界应采用围墙等有效措施进行物理隔离，围蔽高度不低于2.5米，外部不可视。各考试项目布局应合理，所有考试项目应设置在同一场地内，考试项目按一次考完设置，考试路线应作相应标志。考试项目应设置项目名称标志，标志参照相关技术标准设置，可使用简称。应设置考生专用安全通道和上、下车区域，通道和上、下车区域应设置挡雨棚。场地及考试项目场景监控视频应覆盖全场，并接入控制中心。考试项目标线清晰，场地内无作弊标志标线。科目二控制中心面积不小于50㎡；科目二和科目三控制中心合并设置的，控制中心面积不小于80㎡。应配备监控电视墙，能同时显示候考区域、考试区域、各考试项目的实况。
3、机动车驾驶人科目三考场设施基本要求
（1）要求中标供应商在选定的配套服务区范围内，设置候考区、控制中心、服务区、公共卫生设施、机房、办公室、执法仪采集站等区域及设施。
（2）设置的候考区、服务区、公共卫生设施应满足日考试人的需要。科目三小车应满足每天不少于300名；科目三大车应满足不少于50人。
（3）科目三控制中心面积不小于50㎡；科目三和科目二控制中心合并设置的，控制中心面积不小于80㎡。科目三考场配备视频监控的计算机数量与考试车数量比例不小于1:4。应配备监控电视墙，能同时显示待考区域、考试区域、各考试项目的实况。
4、考试监控中心应符合以下要求
（1）监控中心应独立设置在考场内，能够观察各运行考试车辆和考场的整体情况。
（2）配备用于考试过程监控的显示和控制设备。具备登录考试监管系统、考试调度监控、数据上传下载、音视频回放、数据综合管理等功能。
（3）配备门禁及能覆盖控制中心的监控设备。
四）考试车辆车型及配置基本要求
	准驾车型
	考试车辆类型
	要求

	大型客车
	大型载客汽车
	车长大于或等于9.0m，科目二考试车辆的车宽大于或等于2.4m

	城市公交车
	
	

	重型牵引挂车
	半挂汽车列车
	半挂牵引车和半挂车的组合，车长大于或等于12m

	中型客车
	中型载客汽车
	车长大于或等于5.8m

	大型货车
	重型载货汽车
	车长大于或等于9.0m、车宽大于或等于2.4m、轴距大于或等于5.0m

	小型汽车
	手动挡轻型载货汽车
	车长大于或等于5.0m、车宽大于或等于1.7m、轴距大于或等于2.8m

	
	手动挡小型载客汽车
	车长大于或等于4.0m、车宽大于或等于1.65m、轴距大于或等于2.4m

	小型自动挡汽车
	自动挡轻型载货汽车
	车长大于或等于5.0m、车宽大于或等于1.7m、轴距大于或等于2.8m

	
	自动挡小型载客汽车
	车长大于或等于4.0m、车宽大于或等于1.65m、轴距大于或等于2.4m

	低速载货汽车
	低速载货汽车
	车长大于或等于5.0m


1、考试车辆应设置明显的考试用车标志和考试车辆编号，残疾人考试车辆应在车身前部和后部分别放置专用标志；用于大型货车、城市公交车准驾车型科目三道路驾驶技能考试的车辆，安装的反光标识、尾部标志板应符合相关标准要求，并安装灯箱等发光装置。
2、考试车辆应安装音视频监控系统，场地驾驶技能考试车辆的音视频监控系统应符合GA/T 1028.3的要求，道路驾驶技能考试车辆的音视频监控系统应符合GA/T 1028.4的要求。用于大型客车、重型牵引挂车、城市公交车、中型客车、大型货车、小型汽车、小型自动挡汽车、残疾人专用小型自动挡载客汽车科目三道路驾驶技能考试的车辆，应安装卫星定位系统。
3、使用计算机考试系统进行评判或辅助评判的，用于场地驾驶技能考试的车辆应安装符合GA/T 1028.3要求的场地驾驶技能考试系统，用于科目三道路驾驶技能考试的车辆应安装符合GA/T 1028.4要求的道路驾驶技能考试系统。
4、用于大型客车、重型牵引挂车、城市公交车、中型客车、大型货车、小型汽车、低速载货汽车、普通三轮摩托车、普通二轮摩托车准驾车型考试的车辆，应需要驾驶人操作离合器、换挡杆才能完成换挡操作，驱动动力装置应为内燃机。
5、用于科目三道路驾驶技能考试的车辆，除三轮汽车和摩托车外，应安装供考试员使用的副制动踏板和外后视镜装置，小型汽车、小型自动挡汽车、残疾人专用小型自动挡载客汽车准驾车型考试车辆还应安装供考试员使用的内后视镜；使用计算机考试系统进行评判的，通过副制动踏板触发制动时应先触发计算机考试系统传感器。
6、考试车按广东省统一要求设置车辆标志，并统一车身颜色，具体车辆标志设置应符合《广东省机动车驾驶人考试车辆标志要求和式样》。
五）考试系统设备配套基本要求
	序号
	主要设备
	数量
	说	明

	理论考试

	1
	无间断
电源设备
	1套
	符合国家相关安全标准并可满足遇停电时考试过程不中断的要求。

	2
	灯光照明
	1路
	符合国家相关安全标准。

	3
	考试电脑
	90套
	符合国家相关安全标准及安装有满足考试需要的操作系统。

	科目二

	1
	无间断电
源设备
	1套
	符合国家相关安全标准并可满足遇停电时考试过程不中断的要求。

	2
	防雷系统
全覆盖
	1套
	符合国家相关行业安全标准。

	3
	灯光照明
	1路
	符合国家相关行业安全标准。

	4
	车载考试设备
	不少于20套
	符合国家相关安全标准并满足考试需要。

	科目三

	1
	无间断电源设备
	1套
	符合国家相关安全标准并可满足遇停电时考试过程不中断的要
求。

	
	
	
	

	2
	防雷系统
全覆盖
	1套
	符合国家相关安全标准。

	3
	灯光照明
	1路
	符合国家相关安全标准。

	4
	车载考试设备
	不少于30套
	符合国家相关安全标准并满足考试需要。


说明：如以上要求配套的设备种类、数量未能满足考试要求的，由中标供应商根据考试需求负责补足。
六）考试系统技术及功能基本要求
本项目要求中标供应商按以下要求进行设备选型及进行系统建设。如以下要求未能满足系统验收的，由中标供应商根据验收标准在报价范围内负责完善。
1、机动车驾驶人理论考试要求
配置无纸化考试项目主控设备，具有应考排考查询、系统评判及考试管理、监控管理和调度等功能。
系统设备具有“一键”恢复功能。
具备对考区的监督管理、权限分配的功能。
（1）考试室能实现无盲区视频监控，能清晰反映每个考生及考位周围情况。每个考位应设置考位图像抓拍设备，抓拍照片能清晰反映考生正面影像且视频资料实时上传到监控中心。视频监控像素不低于200万像素，分辨率不小于1920x1080，图像帧率≥25帧/秒；支持双码流。理论考试室能实现无盲区视频监控，能清晰反映每个考生及考位周围情况。
（2）考场安装的无线信号屏蔽器，能屏蔽考场内的所有无线通讯信号。
（3）设有考生和考试员身份认证设备，实现对已约考学员身份的有效识别。
（4）具备系统运行状态实时监测功能。当中控室设备、考试工作站的工作状态出现异常情况时，异常情况可通过数据通讯接口直接发送至考试管理系统。
（5）考生考试结束后能自动、实时打印考生成绩。
（6）配置考试员电子点名设备，能够接入公安网系统，生成电子档案。
（7）考生信息及考生考试情况能在考试控制中心形成电子档案，并存储在考试系统数据库中。存储内容包括：考生姓名、性别、考试时间、所考项目和考试情况、报名时照片信息、考前照片信息、考试过程中视频截取照片信息等，并能打印输出。
（8）考试系统实现与车管所统一系统实时连接，并能实现考生约考信息下载、实时回传考试成绩、从系统中提取约考学员的基本信息到本地数据库储存、将考生考试成绩、考试员、考试日期等信息自动写入到机动车驾驶人管理系统中。考试系统数据库能预存二天以上的考试数据，以便在网络不通时仍可继续进行考试，待网络恢复后再下载、上传相关信息。
（9）具有查询、统计、分析、重新分配、故障申报重考功能。对单考生信息及考试情况查询可按考试日期、驾校、是否合格等项目进行统计；对某一时间段内驾校考试合格率、考试项目合格率等情况进行统计分析。
（10）数据存储时间满足公安部和行业相关标准要求。
2、机动车驾驶人科目二要求
	序号
	设备类别
	要求

	1
	系统平台
	1、配置的场地选项考试项目设备、无线网络设备，差分定位系统和硬盘录像机等设备。具有考试排考查询、系统评判及考试管理、监控管理、电子地图和调度等功能。
2、系统设备具有“一键”恢复功能。
3、具备考区监督管理、权限分配、精确定位功能,能实现系统测绘和考试车辆的精确定位、考试评判。
4、在驾驶人在进行考试前,能对驾驶人的身份进行识别。
5、系统设备具有自监测功能。可对中控室设备、场地考试设备及车载设备的各功能板块工作状态在控制中心进行实时监测，当出现状态异常时，可提供具体异常情况报警，异常情况报警可通过数据通讯接口直接发送至考试管理系统。并且，系统具有一键恢复功能。
6、具有成绩打印功能。考生考试结束后能自动、实时打印考生成绩，无需人工干预。考试过程中每一个单项考试合格，由车载视频抓拍一张学员照片存入数据库以便日后调取查证。考试合格后当场打印考试合格成绩单，在所有照片中随机选三张打印到成绩单上。
7、考生信息及考生考试情况能在考试控制中心形成电子档案并存储考试系统数据库中。存储内容包括考生姓名、性别、考试时间、所考项目和考试情况、报名时照片信息、考前照片信息、考试过程中视频截取照片信息等，并能打印输出。
8、系统具有查询、统计、分析、重新分配、故障申报重考功能。对单考生信息及考试情况查询，可按考试日期、驾校、是否合格等项目进行统计；可对某一时间段内驾校考试合格率、考试项目合格率等情况进行分析。
9、数据存储时间满足公安部和行业相关标准要求。
10、系统具备监管及报警功能，并能对出现以下情况时自动报警：
1）关键性和异常考试操作；
2）考试车辆的通讯信号异常或图像丢失；
3）对数据库中数据进行修改的或者直接添加考试数据；
4）修改场地尺寸和车辆尺寸；
5）场地尺寸和车辆尺寸不匹配；
6）对数据库进行迁移或恢复；
7）在考试过程中不开视频监控、对视频进行遮挡、监控不进行录像；
[bookmark: _GoBack]8）合格率过高、重考次数过多。

	2
	流程管理
系统
	1、考试员可对考试顺序进行调整。
2、考试过程中,能引导驾驶人进行每一个项目的考试。

	3
	场地设备
	1、场地借助卫星定位、车辆轮廓动态跟踪算法及虚拟线圈技术，实现科目的考试和自动评判。
2、考生可通过人脸和二代证进行考场签到。

	4
	车载设备
	1、考试车内安装触摸式显示屏，能方便显示考试状态(包括：准备、开始、考试项目、考试结束、考试结果、扣分原因等内容)、考生照片、印证考生人脸等信息。
2、车载工控设备能实时检测车辆运动状态（如车辆位置、航向、速度、倾仰、横滚等）、操控状态（如灯光、安全带、发动机状态等），并通过车载软件进行自动评判。
3、考车具备视频监控功能。能对考试车内情况进行全程监控，同时通过无线专网将所有车载视频实时传至控制中心存储等，车载视频摄像机图片分辨率高清摄像素，视频图像传输每秒25帧，控制中心电脑能同时对多辆考试车的考试进行全程实时监控，监控图像显示能在各考车之间进行自由切换。考车监控视频能传输至控制中心管理平台，管理平台能根据考车位置，调取考试项目的监控视频，并能进行实时叠加后显示和存储。合成后的视频文件存储时间不少于三年。
4、考试车具备音频实时对讲功能。音频系统可通过加装拾音器，利用考车车载音响实现考试过程中考试车与考试中心可以使用车载语音通信设备实时互动对话、音频监听。同时，每一辆考试车的语音通信不出现相互干扰的情况。
5、车载系统具备考生照片随机抓拍功能。考生在考试过程中，系统能完成考生在考试过程中三张照片的随机抓拍，并打印在考试成绩单上。同时，抓拍的照片效果符合公安部162号令和行业标准要求。
6、车载系统配置的差分定位基站可以实现考试车的精确定位，实时向考试中心发送考车地理坐标。当车辆到达考试项目前时，能系统结合电子地图，自动识别考车位置，并能采用用语音自动提示考生考车已进入相应考试项目。待考试完成后系统自动将考试内容及信息上传。
7、为了确保车辆在运行行驶状态下检测的精度，在车顶安装固定支架，从而达到系统稳定运行的功能。
8、车载系统电源能实现智能化管理，当电压低时会自动报警且自动充电。
9、车载系统具备脱机运行功能。在特殊情况下，考试设备仍然可以完成考生考试的评判等工作。
10、车载客户端具备管理所有的传感器检测的功能，能实时传送检测数据，同时可定时将速度参数回考试中心，为航迹描绘提供支持。
11、车载身份证阅读器能对考生的二代身份证进行验证。
12、车载视频显示设备能够显示考生照片，考试过程中能够实时显
示扣分原因,考试结果等信息。

	
	
	

	5
	无线网络
	设置的无线网络基站可实现信号覆盖考场。无线局域网络基站和所有考试车辆采用2.4GB或5.8GB频段的全向双基天线的WIFI方式实现信息交互，WIFI支持持802.11n协议兼容802.11b/g协议。

	6
	数据传输设备
	考试系统软件接口可以与公安综合平台或公安监管平台系统实时连接，并可下载考生约考信息、实时回传考试成绩。同时，能根据需要，从系统提取约考学员的基本信息到本地数据库储存，且能够通过接口将考生考试成绩、考试员、考试日期等信息自动写到机动车驾驶人管理系统中。考试系统数据库要求预存二天以上的考试数据，以便在网络不通时仍可继续进行考试，待网络恢复后再下载、上传相关信息。


3、机动车驾驶人科目三要求
	序号
	设备类别
	要求

	1
	系统平台
	1、有考试排考查询、系统评判及考试管理、监控管理、电子地图和调度、“一键”恢复功能、对考区的监督管理、权限分配、精确定位功能。
2、可实现系统的测绘和考试车辆的精确定位,完成考试评判。
3、场地检测采用差分定位和虚拟传感器的技术。可实现科目的考试和评判、可实现在有限的场地上完成多个车型项目的考试和灵活性。
4、具备信息录入及验证功能。考生可通过人脸或二代证进行考场签到；对考生可自动分配考试车、排列考试顺序。对人脸或不清晰的考生可提供手工输入身份证号登记，考生考试前可通过人脸识别进行考生身份验证。
5、系统具备运行状态监测功能，可对中控室设备、场地考试设备及车载设备的各功能板块工作状态在控制中心进行实时监测，当出现状态异常，可提供具体异常情况报警，异常情况报警可通过数据通讯接口直接发送至考试管理系统。
6、考生考试结束后能自动、实时打印考生成绩。考试过程中每一个单项考试合格，由车载视频抓拍一张学员照片存入数据库以便日后调取查证。考试合格后当场打印考试合格成绩单，在所有照片中随机选三张打印到成绩单上。
7、考生信息及考生考试情况在考试控制中心形成电子档案，存储在考试系统数据库中。存储内容包括考生姓名、性别、考试时间、所考项目和考试情况、报名时照片信息、考前照片信息、考试过程中视频截取照片信息等，并能打印输出。
8、系统具有查询、统计、分析、重新分配、故障申报重考等功能。对单考生信息及考试情况查询，可按考试日期、驾校、是否合格等项目进行统计；对某一时间段内驾校考试合格率、考试项目合格率等情况进行分析。
9、数据存储时间满足公安部和行业相关标准的要求。
10、设备系统具有每位考生完整的考试过程视频记录。考试软件能实时叠加显示车内监控与考试项目监控，实现考试过程视频化管理。设备、系统支持远程监管、浏览考试过程视频记录。
11、能同时对多辆考车进行全程实时监控。考试过程中，考车与考试中心使用车载语音通信设备可实时互动对话、音频监听，每一辆考试车的语音通信均独立，不出现干扰；每辆考试车上的监控图像传输至控制室的中心平台上
12、系统具备监管及报警功能，并能对出现以下情况时自动报警：关键性和异常考试操作；考试车辆的通讯信号异常或图像丢失；
对数据库中数据进行修改的或者直接添加考试数据；修改场地尺寸和车辆尺寸；场地尺寸和车辆尺寸不匹配；对数据库进行迁移或恢复；在考试过程中不开视频监控、对视频进行遮挡、监控不进行录像；合格率过高、重考次数过多。

	
	
	

	2
	流程管理系统
	1、具有考试员可对考试顺序进行调整的若能。
2、可对驾驶人的身份进行识别并能引导驾驶人进行每一个项目的考试。

	3
	场地设备
	可借助卫星定位、车辆轮廓、动态跟踪算法及虚拟线圈技术实现自动评判。

	4
	车载设备
	1、能显示考试状态(包括：准备、开始，考试项目、考试结束、考试结果、扣分原因)、考生照片、印证考生人脸等信息。
2、可通过获得高精度车辆位置、航向、速度、倾仰、横滚等全姿态参数，应用全姿态参数和车辆轮距、轴距等车型参数在电子地图中模拟车辆的运动中车身轮廓变化（含车轮轮廓，简称轮廓跟踪），将轮廓的运动轨迹与预先存储在电子地图上的场地标志标线（简称虚拟线圈）相关联，通过科目考试评判软件实时动态分析关联性变化量，并根据部令对科目三考试的规定在虚拟环境下自动评判。
3、车载工控设备能实时检测车辆运动状态（如车辆位置、航向、速度、倾仰、横滚等）、操控状态（如灯光、安全带、发动机状态等），并通过车载软件进行自动评判。
4、考车视频监控设备能对考试车内情况进行全程监控，同时通过无线专网将所有车载视频实时传至控制中心存储。车载视频摄像机图片分辨率应为高清摄像素，视频图像传输每秒25帧，控制中心电脑上能同时对多辆考试车的考试进行全程实时监控。考车监控视频传输至控制中心管理平台，系统能根据考车位置，调取考试项目的监控视频，进行实时叠加后显示和存储。合成后的视频文件存储达三年。监控图像显示能在各考试车之间进行自由切换。
5、考试车具备音频实时对讲功能。系统通过加装拾音器，利用考车车载音响，实现考试过程中考车与考试中心可以使用车载语音通信设备实时互动对话、音频监听。每一辆考试车的语音通信独立，不会出现相互干扰。
6、具备考生照片随机抓拍功能。能够根据公安部162号令和行业标准要求，在考生考试过程中，完成考试过程中三张照片的随机抓拍，并打印在考试成绩单上。
7、车载系统配置的差分定位基站可以实现考试车的精确定位，实时向中心发送考车地理坐标。当车辆到达考试项目前时，系统能结合电子地图，自动识别考车位置，并用语音自动提示考生考车已进入相应考试项目。待考试完成后系统自动将考试内容上传。
8、车载系统电源具智能管理功能。在低电压时会自动报警且自动充电。
9、系统具备脱机运行功能。在特殊情况下，考试设备仍然可以完成考生考试的评判等工作。
10、客户端能实现管理所有的传感器检测，实时传送检测数据，同时能将速度参数回传考试中心以提供给航迹描绘。
11、车载人脸识别系统对考生的身份进行验证。
12、考车具备设备安全管理功能，在未经许可进入考试系统的情况下，不能随意进入使用。
13、考试车内安装的显示设备，能够显示考生照片等信息。考试过程中能够实时显示扣分原因、考试结果等内容。
14、考车具有无线定位装置，当考试车辆即将到达考试项目时，系统能够自动识别车型和项目并用语音自动提示考生考车已进入相应考试项目。待考试完成后语音报合格、失败或扣分项目，合格后提示下一个考试项目。

	
	
	

	5
	无线网络设备
	1、所有考试车辆和考试中心之间的数据传输采用运营商4G以上网络，且网络信号必须覆盖考试路段。
2、所有数据都能实现实时传输。支持每台车辆3个监控图像、支持CIF图像的格式，码率为512Kbps以上。

	6
	数据传输设备
	考试系统软件接口可以与公安综合平台或公安监管平台系统实时连接，并可下载考生约考信息、实时回传考试成绩。同时，能根据需要，从系统提取约考学员的基本信息到本地数据库储存，且能够通过接口将考生考试成绩、考试员、考试日期等信息自动写到机动车驾驶人管理系统中。考试系统数据库要求预存二天以上的考试数据，以便在网络不通时仍可继续进行考试，待网络恢复后再下载、上传相关信息。



五、其它要求
1、服务期限及地点：
（1）服务期限：本项目服务期为一年（12个月），自签订合同之日起计算。
（2）服务地点：采购人指定地点。
2、付款方式：
采购人在合同期内按科目实际完成考试数量在合同总价中结算，每季度支付一次；每季度支付科目一、科目二、科目三已产生的服务费时，在每季度支付费用中预留应付费用的10%，每年由第三方进行一次绩效评价，待第三方评价完成后根据评价结果按合同支付预留已产生的10%服务费。
备注：
1.考生当天产生成绩的计为该类型该科目的一人次；
2.考生考试人次数据统一通过公安交通管理综合应用平台--驾驶人考生监管--统计分析中产生，并由采购人和中标供应商共同确认各类型各科目考试人次数据。
3.在结算时，中标供应商须向采购人出具有效的等额结算发票及必要的凭证。采购人在收到有效的等额结算发票及必要的凭证后的30个工作日内向中标供应商支付相应的服务费。
4.绩效考核以广东省公安厅和广东省财政厅联合发文《关于印发推进政府购买机动车驾驶人社会考场服务第三方绩效评价工作的实施意见的通知》（粤公通字【2020】116号）规定第三方绩效评价为标准分四档次，分别为优、良、中、差。对评价结果为优的，全额支付；对评价结果为差的，不予支付；良的划拨预留服务费的95%支付，中的划拨预留服务费的90%支付，差的不划拨。
3、验收要求或评价标准：
（1）验收标准：中标供应商根据合同相关条款要求，提供完善的项目服务，以国家、省和市现行相关规范为验收标准。
（2）组织验收：由采购人组织验收，中标供应商进行验收材料提交及汇报，并通过广东省公安厅交通管理局验收合格（说明：当前机动车驾驶人各科目考试系统验收分为初步验收和最终验收。初步验收由江门市公安交警支队组织进行，在通过初步验收后再由广东省公安厅交通管理局等部门组织进行最终验收）。


