鹤山工业城管理委员会养老中心医疗康复设备采购项目采购需求（仅用于采购需求调查）
一、项目名称
鹤山工业城管理委员会养老中心医疗康复设备采购项目（初定）
[bookmark: _GoBack]二、项目预算
本次需求调查内容包括设备详细参数及金额，供应商应当根据已提供的设备简易参数去制定详细参数及金额。
三、供应商资格要求：
1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条规定的条件， 提供下列材料：
1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。若分支机构投标的，应当取得总公司（总所）出具给分支机构的有效授权，并同时提供总公司（总所）的营业执照、总公司（总所）出具给分支机构的有效授权书及分支机构的营业执照复印件。
2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2023年1月至今任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应当提供相应证明文件复印件。
3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2022年度或2023年1月至今任意1个月的财务状况报告或银行出具的资信证明复印件。
4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5）参加采购活动前3年内， 在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行）
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
采购包1（鹤山工业城管理委员会养老中心医疗康复设备采购项目）：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。
3.本项目特定的资格要求：
采购包1（开平市中医院制剂室设备采购项目项目）：
1）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标（响应）截止时间当天采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录为准，如相关失信记录已失效，应当提供相应证明文件复印件）
2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。
3）投标人应当具有第二类医疗器械经营备案凭证（经营Ⅱ类医疗器械的投标人需具有）或者《医疗器械经营许可证》（经营Ⅲ类医疗器械的投标人需具有），经营范围应当涵盖所投报医疗器械的所属类别；（医疗器械注册人、备案人在其住所或者生产地址销售其注册、备案的医疗器械的除外）。
4)投标人所投报的医疗器械应当是具有《医疗器械注册证》的产品
5）本采购包不接受联合体投标（响应）。
四、设备参数
（一）简易技术参数需求
	序号
	设备名称
	简易参数
	预采购设备数量
	备注

	1
	红外线治疗仪
	性能及技术参数：采用高效卤素光源作为照射灯头可三维调节并实现任意定位。波长0.4μm~1.4μm，输入功率a.c.220V,50Hz;治疗时间1min~99min内可调
	4台
	

	2
	4线中频治疗仪
	性能及技术参数：微电脑控制技术，中、大规模集成电路组成。使用温度5℃~40℃，输出电流0~1000mA可调，动态节律4S~10S,热电极温度40℃~45℃
	2台
	

	3
	4线神经损伤治疗仪
	性能及技术参数：包括输出波形、输出频率、脉冲宽度和调制波脉宽、输出强度、毫针、定时时间、连续工作时间,3路输出，第I档输出脉冲频率维500HZ，第II档输出频率为0.5HZ~5HZ
	1台
	

	4
	经皮神经电刺激
	主要性能及技术参数：特定的低频脉冲电流治疗，有连续输出、快速续断和慢速断续。使用电源交流220V，电源频率50Hz，输入功率25VA。
	1台
	

	5
	腰椎牵引床
	主要性能及技术参数：腰椎牵引力：0-999N连续可调，牵引总时间：0-99min连续可调，持续牵引时间：0-9min连续可调间歇牵引时间：0-9min连续可调
	1张
	

	6
	中药智能仪（双喷头）
	电源AC220V+-22V,电源频率50Hz+-1Hz，输入功率2000VA，时间范围控制1~99min，工作噪声小于65bD。
	1台
	

	7
	子午流注治疗仪
	性能及参数：电气性能输出波形，输出电压有效值500欧负载不大于20V，脉冲频率15档可调，组合频率功能，脉冲宽度不大于0.8MS
	1台
	

	8
	PT床（医疗诊疗床）
	约2.1米×1.25米，可电动升降
	1套
	

	9
	手法升降床
	技术参数：1.8M*6.8M。电机升降
	2张
	

	10
	超短波
	主要性能及参数：利用极板形式发出高频电场，自动控制病员治疗时间，输出控制四档，频率40.68MHZ，最大输出功率220W
	1台
	

	11
	电动起立床
	主要性能及参数：具有升降、起立功能。起立角度为0°~90°，电动起立踏板调节角度+25°~-25°，升降高度530~930mm,升降速为20mm/1s。
	1台
	

	12
	理疗床
	技术参数：1.8M*6.8M
	10张
	

	13
	针灸机
	主要性能及技术参数：功能连续波、疏密波、间歇波、三角波、锯齿波，连续波在250Ω负载输出最大脉冲幅度10V
	4台
	

	14
	超激光疼痛治疗仪
	主要性能：在600~1600的波长范围内使用连续、间歇、T混合、P混合四种模式其中之一，透过相应探头（SG、B、C、D）进行温热治疗。技术参数：电压AC220W,频率50/60Hz,输出光德波长0.6~1.6μm
	1台
	

	15
	冲击波治疗仪
	主要性能：机械波，生物效应。技术参数输入功率：800VA,输入电源：220V-50Hz/60Hz,频率，压力和冲击次数
	1台
	

	16
	诊断床
	 (1)脚架、前档板采用优质冷扎钢板，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树
酯高温喷涂、烤漆，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；
(2)配1件5公分超纤皮软包垫。
（3）1900*600*600
	5张
	


	17
	双摇木质护理床
	1000*2000*500
	44张
	

	18
	抢救床
	主体材质:采用优质中32和中25不锈钢管精心加工而成，管壁厚度均达到实际厚度1.0mm，保证了整体的坚固性部件材质:大轮采用中450mm摩托车充气铝合金轮，耐用可靠，两个125mm特殊人造胶轮，耐磨、转向灵活、防缠绕、适用于各种不同路况床面材质:采用40*1.0mm不锈钢管，平整，透气
紧急情况下，担架车面可与车体分离，护栏可折放
1950*600*800
	2张
	


+

