**白沙市场服务综合楼监控设备更换项目需求**

1. 项目名称：白沙市场服务综合楼监控设备更换项目
2. 项目地址：江门市蓬江区堤西路88号
3. 目的：确定中标供应商，为采购人江门市公共资源交易中心（以下称“采购人”）提供监控设备更换服务
4. **项目内容**

监控室监控画面丢失，2号录像机主板和电源损坏故障，摄像头和摄像枪存在故障，设备厂家已没有零件更换无法维修，现需更换设备。

1. 项目要求
2. 监控更换材料清单

###### 海康威视同轴高清录像机，型号：DS-8016HQH-SH8，数量：1台；

###### 西数监控专用硬盘，型号：WD82HKAI-78，数量：3个；

###### 海康威视半球同轴摄像机，型号：DS-2CC52D8T-AITZ，数量：9台；

###### 小耳朵室内电源适配器，型号：TM25-12C，数量：9个；

###### 海康威视筒型同轴摄像机，型号：DS-2CC12D8T-IT3，数量：1台；

###### 小耳朵室外电源适配器，型号：TM25-12C，数量：1个；

###### 国产摄像机支架，型号：DS-2205ZJ，数量：1个；

###### 海康威视半球型网络摄像机，型号：DS-2CD2726FWDA3-IZS(2.7-13.5mm)，数量：7个；

###### 其他工程辅材及配件

（二）在设备更换过程，供应商若发生人身伤亡、财物或其它损失，无论何种原因所致，采购人均不负责。

（三）保修期限：自验收合格之日起，整套监控系统，包括录像机、硬盘、摄像机/摄像头、适配器等主要设备保修两年。

（四）自验收合格之日起，整套监控系统需提供2年的维护期，维护期内提供设备使用培训、设备日常调试、清洁及巡检服务，相关费用包含在本项目的报价内。无论在维护期内或维护期外，供应商需提供上门服务。

1. **报价要求**
2. 报价设置最高限价2.8万元，按照附件1和附件2格式和内容报价。
3. 确定供应商方式：本项目拟采用自主采购方式进行采购，在江门市采购行业协会网站上发布采购公告，以完全满足或优于项目需求且报价最低方式确定成交供应商，若价格相同通过摇珠方式确定成交供应商。
4. 投标人：本次公开面向中华人民共和国境内企业、公司或者有相关资质的法人。
5. 递交响应文件
6. 加盖公章的营业执照、相关项目备案登记证书、项目方案（指项目内容、服务响应及人员配备等）、项目报价表。报价应为含税全包价，包含设备价格、配件费、运输费用、安装费用、耗材费用、调试费、旧设备拆卸费、搬运费及日常维护费、税费及其他相关费用。报价有效期不少于30天。响应文件密封包装，密封处加盖公司公章。
7. 递交响应文件时间：公告发布次日起5个工作日内递交响应文件，逾期不再接收响应文件。
8. 递交地址：江门市蓬江区堤西路88号3楼（江门市公共资源交易中心）综合协调部，联系人：谈小姐，电话：0750-3509020。

五、项目期限

合同生效后10个工作日内完成。

六、服务项目验收

（一）验收方法：由项目采购人组织项目验收。

（二）验收合格条件：上述监控设备更换项目必须符合《安全防范工程技术规范》、《视频安防监控系统工程设计规范》、《建筑防雷设计规范》的标准规范要求，验收资料齐全，包含设备检验合格证明、系统调试记录及产品检测报告，做好验收工作。

七、结算方式

采购人在项目完成并验收合格后，收到中标供应商提供的有效发票以及采购人需要的其它付款资料后，根据资金性质在15个工作日内向江门市财政国库支付中心办理资金结算手续。

附件1

**白沙市场服务综合楼监控设备更换项目方案**

**（供应商根据江门市公共资源交易中心白沙市场服务综合楼监控设备更换项目需求按照自身实际情况拟定方案并加盖公章）**

供应商盖章：

附件2

**白沙市场服务综合楼监控设备更换项目报价表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价总额（万元） | 工期（天） | 备注 |
| 1 |  |  | 报价应为含税全包价，包含设备价格、配件费、运输费用、安装费用、耗材费用、调试费、旧设备拆卸费、搬运费及日常维护费、税费及其他相关费用，且费用总额不超过项目预算金额人民币2.8万元。 |

备注：供应商根据白沙市场服务综合楼监控设备更换项目需求以及本表格的内容，按照自身实际情况报价并加盖公章。

供应商盖章：